**1.功能及界面架构**

|  |  |
| --- | --- |
| **采样设置**  **扫描曲线**  **通信设置**  **数据串口**  **控制串口**  **激光网口**  **当前姿态**  **X坐标**  **Y坐标**  **Z坐标**  **旋转角**  **姿态设置**  **向左移 向右移**  **向前移 向后移**  **向上移 向下移**  **顺旋转 逆旋转**  **采样重置**  **采样**  **重置**  **自动采集**  **扫描曲线**  **扫描轴**  **扫描速度**  **扫描距离**  **扫描步长**  **一键扫描**  **历史记录**  **扫描曲线**  **历史扫描目录**  **历史扫描细节** | 非UI成员  QSerialPort portXYZR;  QSerialPort portCtrl;  float realtimeX = FLT\_MIN;  float realtimeY = FLT\_MIN;  float realtimeZ = FLT\_MIN;  float realtimeR = FLT\_MIN;  CInterfaceLLT \*m\_pLLT = NULL;  TScannerType m\_tscanCONTROLType;  uint m\_uiResolution = 0;  QTimer \*timerContinousScan = new QTimer(this);  QSqlDatabase db = QSqlDatabase::addDatabase("QSQLITE", "connect\_name\_of\_sqlite");  QSqlTableModel \*tableModelCatalog = new QSqlTableModel(this, db);  QSqlQueryModel \*queryModelDetails = new QSqlQueryModel(this); |

**2.功能详细**

**通信设置**

(1)打开/关闭数据串口：构造函数中找出当前所有可用串口；按钮文本在打开与关闭间切换；打开时设置串口波特率；无其它；

(2)打开/关闭控制串口：构造函数中找出当前所有可用串口；按钮文本在打开与关闭间切换；打开时设置串口波特率；无其它；

(3)打开网口或退出应用：调用initScanDevice函数打开扫描设备并初始化与扫描设备相关的数据成员

初始化数据成员：m\_pLLTm\_tscan、m\_tscanCONTROLType、m\_uiResolution

若打开成功：按钮文本切换为退出扫描系统，即扫描设备打开后不能再关闭，只能退出软件才能关闭。

若打开失败：按键文本不变换，但之后也无法再打开扫描设备，只能单击右上角关闭软件重启再试。

**当前姿态**

portXYZR\_readyRead函数实时读取下位机数据填充：realtimeX/Y/Z和lineEditX/Y/ZAxis；无其它

**姿态设置**

(1)motionCtrl\_event函数组织数据并置portCtrlParams.hasSendSuccess=false后发送数据，然后进入循环等待

portCtrlParams.hasSendSuccess被置为false。若超时则重新发送，最多重发三次。

(2)portCtrl\_readyRead函数实时读取下位机数据，当收到的命令等于portCtrlParams.cmdSended[1]时

置portCtrlParams.hasSendSuccess=true

**采样重置**

(1)

(2)重置功能与姿态设置功能实现相同